악취란?

악취는 대기오염의 한 형태로서, 황화수소, 메르캅탄류, 아민류, 기타 자극성이 있는 기체상 물질이

사람의 후각을 자극하여 불쾌감과 혐오감을 주는 냄새로 정의 될 수 있다.

심리 적, 정신적 피해를 주는 감각오염 물질로 냄새를 유발하는 주요 악취오염물질만도 1,000여 종에 이르고 있으며 주요 형태로는 부패성 냄새, 암모니아 냄새, 땀냄새, 강한 자극을 주는 냄새 등으로 구분된다.

악취의 측정

배출허용기준의 초과여부를 판정하기 위한 악취의 측정은 공기희석관능법에 의한 복합악취를 측정하는 것을 원칙으로 한다. 악취물질배출여부를 확인할 필요가 있는 경우에는 기기분석법에 의해 지정악취물질을 측정 한다.

공기희석 관능법

*개요

- 목적

기체상태의 물질이 사람의 후각을 자극하여 불쾌감과 혐오감을 주는 복합악취물질을 측정하기 위한 방법을 규정하는데 있다.  악취물질의 측정은 공기희석관능법을 원칙으로 하며 배출허용기준은 표 1과 같다.

표 1. 배출허용기준

구 분	배출허용기준(희석배수)		엄격한 배출허용기준의 범위(희석배수)
	공업지역	기타지역	공업지역	기타지역
배출구	1000 이하	500 이하	500～1000	300～500
부지경계선	20 이하	15 이하	15～20	10～15

-

- 적용범위

악취의 측정은 사업장의 배출구와 부지경계선에서 채취된 시료에 적용한다.

* 용어정리

- 시료희석배수

시료희석배수는 시료공기를 냄새가 없는 무취공기로 단계별(3배, 10배, 30배 등)로 희석한 배수를 말한다.

* 시약

-악취강도 인식시험액

판정요원의 판정시험 전 악취강도에 대한 정도를 인식 시켜주기 위하여 노르말부탄올로 제조된 냄새를 인식시킨다.  노르말부탄올(순도 99.5% 이상)을 증류수를 사용하여 표 2에 따라 희석하여 제조한다.  희석시 사용하는 용기는 갈색병의 용량플라스크를 사용하며 고농도의 희석단계에서는 균질화 하는데 시간이 소요될 수 있으므로 교반기를 사용하여 천천히 희석하도록 한다.

표 2.  악취강도 인식시험액 (n-Butanol) 제조

악취강도	노르말 부탄올 주입량(mL/L)	농도(ppm)
1	0.10	100
2	0.40	400
3	1.50	1,500
4	70.0	7,000
5	300.0	30,000

- 판정요원 선정용 시험액

판정요원 선정용 시험액은 표 3와 같은 농도의 시험액을 증류수 및 유동파라핀으로 만들어 사용한다.

표 3. 판정요원 선정용 시험액

시 험 액	농 도	제조용액	냄새의 성격
Acetic acid	1.0 wt %	증류수	식초 냄새
Trimethlyamine	0.1 wt %	증류수	생선썩는 냄새
Methylcyclopentenolone	0.32 wt %	유동파라핀	달콤한, 설탕타는 냄새
β-Penylethylalcohol	1.0 wt %	유동파라핀	장미향 냄새

- 부지경계선에서의 시료채취지점 선정 및 시료채취

- 시료채취지점의 선정

시료채취자는 “일반사항”을 조사한 후 악취가 가장 높을 것으로 판단되는 부지경계선을 시료채취지점으로 한다.

작업장에서 높이가 5 m이상의 일정한 배출구로 배출되는 경우에는 악취도가 가장 높을 것으로 판단되는 측정공 또는 최종배출구에서 채취한다.

표 4. 악취판정도

악취도	악취감도구분	설 명
0	무취(None)	상대적인 무취로 평상시 후각으로 아무것도 감지하지 못하는 상태
1	감지 냄새(Threshold)	무슨 냄새인지 알 수 없으나 냄새를 느낄 수 있는 정도의 상태
2	보통 냄새(Moderate)	무슨 냄새 인지 알수 있는 정도의 상태
3	강한 냄새(Strong)	쉽게 감지할 수 있는 정도의 강한 냄새를 말하며 예를 들어 병원에서 크레졸 냄새를 맡는 정도의 냄새
4	극심한 냄새 (Very Strong)	아주 강한 냄새, 예를 들어 여름철에 재래식화장실에서 나는 심한 정도의 상태
5	참기 어려운 냄새 (Over Strong)	견디기 어려운 강렬한 냄새로서 호흡이 정지될 것 같이 느껴지는 정도의 상태

* 관능시험 결과치 산정

- 관능시험 희석배수 결정

관능시험결과 무취로 판정된 시료희석배수의 바로 전단계 시료희석배수를 시험시료의 희석배수로 한다.

희석배수는 부지경계선에는 약 3 배수씩(10배, 30배, 100배) 단계별로 증가시키면서 희석한다. 배출구일 경우는 (300배, 1000배, 3000배)의 희석배수로 시험을 시작한다.

- 희석배수 산정방법

전체 판정요원의 시료희석배수 중 최대값과 최소값을 제외한 나머지를 기하 평균한 값을 판정요원 전체의 희석배수로 한다.

표 5. 평가과정 (예시) :　최초시료희석배수(2조의 평가 정답율 0.8)

판정요원 구분	1차 평가		2차 평가 (×30)	3차 평가 (×100)
	1조(×10)	1조(×10)
a	×	○
b	○	○	○	○(이후 시료희석배수 평가 중지)
c	○	×
d	○	○	○	×
e	○	○	×

※“ ○” : 시료희석주머니 판정 시 정답,“ ×” : 냄새주머니 판정시 오답

표 6. 계산과정 (예시)

판정요원 구분	계 산 과 정	비고	전체의 희석배수
a	a = = 5.477	최소(제외)	∛(5.477×30×10)=11.8
b	b = 100	최대(제외)
c	c = =5.477	→
d	d = 30	→
e	e = 10	→

※ 당해 시료희석배수에서 감지하지 못한 판정인의 계산값은 한단계 아래의 시료희석배수 값을 적용한다(예: 10배에서 오답 일 경우 3배수로 산정)

- 판정방법

관능시험결과 얻어진 판정요원 전체의 시료희석배수가 배출허용기준치 이내이면 적합, 배출허용기준치 이상이면 부적합으로 판정한다.

- 결과표시

관능시험결과 희석배수 산정방법에 따라 유효자리수는 소수점 첫째자리까지 계산하고 결과의 표시는 정수로 표시하며 또한 배출허용기준에 따른 적합, 부적합으로 표기한다.